{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3","Sheet4"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[6,0,6,7],[13,0,13,1],[14,0,14,5],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,6],[29,0,29,7],[30,0,30,7],[31,0,31,7],[32,0,32,7],[33,0,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["西部云谷一期膜结构遮阳棚工程预算量"]
[]
[]
["项目工程量：40米x6.5米1.35米"]
["展开面积：351㎡（展开面积暂定1.35系数，具体根据造型实际结算）"]
["序号","项目名称","规格","材质","数量","单位","单价（元）","金额（元）"]
["一、白色PVDF建筑膜材部分"]
[1,"膜材料费","PVDF膜材","PVDF",351,"㎡"]
[2,"膜材裁剪、找型",null,null,351,"㎡"]
[3,"膜材加工",null,null,351,"㎡"]
[4,"加工辅料",null,null,351,"㎡"]
[5,"膜牵拉安装",null,null,351,"㎡"]
[6,"膜包装运输",null,null,351,"㎡"]
["小 计"]
["二、钢构及连接部分"]
[1,"压膜附件及铝板螺丝",null,null,255,"米"]
[2,"膜边保护套",null,null,255,"米"]
[3,"膜材铝型材夹压边",null,null,255,"米"]
[4,"钢板","GB-T10",null,351,"㎡"]
[5,"钢结构材料费","Q235B钢管",null,351,"㎡"]
[6,"钢结构加工辅材","氧气切割片焊条",null,351,"㎡"]
[7,"油漆（三底三面）",null,null,351,"㎡"]
[8,"制作费",null,null,351,"㎡"]
[9,"安装费",null,null,351,"㎡"]
[10,"机械、脚手架",null,null,351,"㎡"]
[11,"运输费",null,null,351,"㎡"]
["小 计"]
["三、基础"]
["四、地面平整+硬化（硬化厚度：100mm）"]
["五、车棚两侧监控：2套（含安装调试，注与园区监控系统）"]
["六、税率等其他费用"]
["七、工程总造价："]
["相关要求：\n    1.膜材采用PVDF1050g建筑膜材（厂家质保十五年）\n    2.钢索选用无油镀锌涂料钢索，钢索瞄具表面进行水质锌基铬盐防腐处理\n    3.钢材为国际Q235B材质材料，钢结构、膜节点板的油漆涂装采用宝塔山\n      灰色防锈底漆、白色醇酸面漆，漆膜厚度不低于150μm\n    4.膜压板采用高强铝合金（LY-12）膜压成型铝板\n    5.螺栓紧固件采用热镀锌件。\n    6.工期要求：15日完成\n    7.资质要求：中国钢结构协会膜结构空间分会承包叁级及以上\n                               \n                                 "]
["单位名称：\n\n联系人：                                 联系电话：\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}